# インストーラ

## インストーラのダウンロード

ダウンロードページよりインストーラをダウンロードします。

## インストーラの実行


ダウンロードしたファイルを選択し、ダブルクリックして実行してください。

以下の画面が表示され、ファイルの解凍が始まります。




**ようこそ**

「次へ（N）」をクリックしてください



**保存先の指定**


インストールフォルダを選択し、「次へ（N）」をクリックします。

****

**スタートメニューへの登録**


・アプリのショートカットをスタートメニューのどこに作成するかを指定します。

・スタートアップに登録しない場合は「スタートメニューフォルダ－を作成しない（E）」にチェックを入れてください。




**インストール内容の確認**

確認し、間違いが無ければ「次へ（N）」をクリックしてください。




「はい（Y）」をクリックしてください。




**ドライバのインストール**

PCとFC-S789の接続に必要なドライバのインストールを行います。


「次へ（N）」をクリックしてください。



「I accept this agreement」をチェックし、「次へ（N）」を押してください。




ドライバのインストール完了です。「完了」を押してください。



**インストールの完了**

インストールが完了しました。


「完了（E）」を押してください。



# LOG取得方法

**アプリ起動**

スタートメニューから「FC-S789　GPS Log」　をクリックします。



**接続**

上記画面が表示されてから、FC-S789本体をPCと接続してください。




接続できると下記画面になりますので「GPSログデータ」をクリックしてください。




**ログデータの保存**

・「選択」よりGPSログデータを保存するフォルダを選択します。



・保存したいファイルをチェックします。

全ての場合は左下の「すべて選択」をチェックしてください。



・「選択ファイルの取得　」をクリックするとデータを保存します。

・「選択ファイルの削除」をクリックするとデータを削除します。

